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AMADA VENTIS-3015AJ 4kW

Edelstahl und Aluminium kompromisslos mit dem Faserlaser schneiden
Der weltweit erste Schneidlaser einer neuen Faserlasergeneration bietet mit 4 kW Laserleistung und nur einem Lasermodul die Möglichkeit anspruchsvolle Materialien ohne Kompromisse zu schneiden. Erstmals ist es gelungen, vor Allem Edelstahl und Aluminium mit einer Schnittgüte zu fertigen, die einem CO₂-Laser praktisch in nichts nachsteht. 

Schneidleistung in einer neuen Dimension
[bookmark: _GoBack]Mit der VENTIS-3015AJ 4 kW stellt AMADA eine neue Laserschneidanlage vor, die mittels einer revolutionär flexiblen Strahlführung und zahlreicher Patente bislang vorhandene Einschränkungen der Faserlaser-Technologie überwindet. Mit nur 4 kW Laserleistung gelingt eine Performance, wie sie üblicherweise von 6 oder 8 kW Anlagen erreicht wird. In einem innovativen Verfahren kann die Maschine den Laserstrahl in der Schnittfuge nach vorgegebenen Mustern pendeln lassen. Dies führt nicht nur zu deutlich gesteigerten Schnittgeschwindigkeiten, sondern ermöglicht gleichzeitig einen absolut rechtwinkligen Schnitt. Die erzielten Oberflächenrauigkeiten suchen im Faserlaserbereich ihresgleichen und sind qualitativ mit denen eines CO₂-Lasers vergleichbar. Gleichzeitig kann der sonst übliche Faserlasergrat praktisch vollständig ausgeschlossen werden.

Immer mit der höchsten Strahlgüte durch alle Materialien
Für anspruchsvolle Auftraggeber ist besonders eine einwandfreie Qualität von gleichbleibender Güte entscheidend. Die AMADA VENTIS-3015AJ löst diese Aufgabenstellung mit dem kontinuierlichen Beibehalten des Lasermodes. Daher erreicht die AMADA VENTIS-3015AJ für einen 4 kW Faserlaser außer-gewöhnlich hochwertige Ergebnisse. Das Strahlparameter Produkt (SPP), liegt durchgängig bei ≤ 0,9 mm*mrad. Durch die verschiedenen Pendelmuster des Laserstrahls kann jede Aufgabenstellung individuell gelöst werden, dünnes, wie dickes Blech mit maximaler Geschwindigkeit und gleichzeitig höchster Güte geschnitten werden.

Weitere Einsparungen als Nebeneffekt
Neben der hohen Performance AMADA VENTIS-3015AJ bietet sie ein ebenso hohes Maß an Ressourcenschonung. Durch die deutlich höhere Bearbeitungsgeschwindigkeit entsteht zusätzlich ein Einsparungseffekt pro gefertigten Teil, da benötigte Energie und Gaseinsatz nochmals deutlich reduziert werden konnte. 






Technische Daten VENTIS-3015AJ

	Laser	
	AMADA-eigener Faserlaser mit flexibler Strahlführung

	Laserleistung
	4000 W

	Arbeitsbereich
	3000 x 1500 mm

	Positioniergeschwindigkeit 
(X-Y simultan)
	170 m/min

	Besonderes Merkmal
	Der Laserstrahl verfährt in Pendelmustern




Bildmaterial
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Die VENTIS-3015AJ steht für
perfekte Schnittergebnisse in 
Edelstahl, Aluminium und 
vielen anderen Werkstoffen.
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