Author: sysprep
Last saved by: Anne Frankenheim
Company: Microsoft

Automatisierte Biegezellen: 
Vielseitige Lösungen mit automatischer Robotertechnik 

Basierend auf den langjährigen Erfahrungen mit automatischem Biegen stellt AMADA neue und weiterentwickelte Biegezellen vor: die EG-6013 AR verfügt über ein ausgesprochen flexibles automatisches Robotersystem und innovative Sensoren im Hinteranschlag. Die Biegezellen HG-1003 ARs und HG-1303 Rm zeigen den Besuchern den fortgeschrittenen Entwicklungsstand bei Lösungen für automatisiertes Biegen.
•	Intelligente Verarbeitung: Die AMNC3i Steuerung bietet ein nutzerfreundliches Design, das eine leichte Bedienung ermöglicht. Dank der eingebauten CAM-Technologie bewegt der Roboter sich automatisch und es bedarf dazu keiner Anweisungen.
•	Selbst kleine Teile werden mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision gebogen: neuer Greifer für kleine/komplexe Teile und ein neu entwickelter Roboter, der für das Biegen optimiert wurde.
•	Umweltfreundlich: neues Servoantriebssystem mit höherem Leistungspotenzial und einem geringeren Energieverbrauch
•	Platzsparend:  ein einziger Roboter erledigt sowohl das Auswechseln der Werkzeuge als auch die Bearbeitung der Werkstücke und all dies in einem kompakten Design, was die Handhabung des Systems erleichtert und Platz spart. 

Zielspezifikation | Blechdicke 0,6–2,5 mm | Blechdicke 0,5 – 6 mm | Blechdicke 0,5 – 6 mm
| Maximale Blechgröße 300 x 300 mm | Maximale Blechgröße 700 x 2.500 mm | Maximale Blechgröße 1.000 x 800 mm
| Minimale Blechgröße 40 x 80mm | Minimale Blechgröße 80 x 500 mm | Minimale Blechgröße 150 x 150 mm
Abkantpresse | EG-6013 | HG-1303 | HG-1003 ATC
ATC | | | 15 Stempel, 18 Matrizen
Roboter | EG Roboter (Nutzlast 10 kg einschließlich Greifer) | HG Roboter 080 (Nutzlast 80 kg einschließlich Greifer) | HG Roboter 020 (Nutzlast 20 kg einschließlich Greifer)
Spur | Hub 3,2 m | Hub 4,8\8 m *** | Hub 4\ 6,4 \8,8 m ***
Greiferwechselsystem | Klemmtyp | Motorisierter Greiferwechsel für RIB vor der Abkantpresse, Greiferwechsel kann für Bedienfeld genutzt werden | Vertikaler Klemmtyp
Greifer | Kombination von 2 Greifern zum Biegen, 1 Greifer für Werkzeugwechsel | 3 Gruppen (Kombination, Vakuumschieber, Vakuum) | 3 Gruppen (Kombination, mechanisch, Vakuum)
Beladen | 4 Beladepositionen (Maße 300 x 300 mm , Stapelhöhe 300 mm) | 1 (L2500) | 1 EUR-PAL \ 2 EUR-PAL \ 3 EUR-PAL (abhängig von der Spurlänge) mit LD-Kamera
Entladen | Kartons, Förderband | 1 (L2500) \ 2(L2500) entsprechend der Spurlänge*** | 1 EUR-PAL \ 2 EUR-PAL \ 3 EUR-PAL (entsprechend der Spurlänge)
Eigenschaften im Überblick

“Intelligente Bearbeitung, hohe Geschwindigkeit, hohe Präzision, geringerer Raumbedarf, geringerer Energieverbrauch, hohe Produktivität und Umweltfreundlichkeit - alle diese Vorzüge bieten die automatisierten Biegezellen. Sie spiegeln perfekt die Philosophie von AMADA wider.”

Pressemitteilung 8 

Software und VPSS 3i   
Ultimative Integration in der Blechverarbeitung 

Es ist ein weiterer Fortschritt bei der Bearbeitung von Blechteilen. Das in die Software von Amada eingegangene Fachwissen bezieht sich nicht mehr nur auf die Abarbeitung von Produktionsschritten für einzelne Teile. Nun ist die Software in der Lage, alle Bearbeitungsschritte von Anfang bis zum Ende vorauszusehen. Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, wird das gesamte Bearbeitungsprogramm umgekehrt (Montage -> Schweißen -> Biegen -> Schneiden).

“Die globalen Märkte haben sich in den vergangenen Jahren vollkommen verändert. Der weltweite Wettbewerb ist zur Herausforderung geworden: Sich ständig ändernde Losgrößen, eine steigende Anzahl von Aufträgen für maßgeschneiderte Montagen, eine größere Bandbreite an Materialien mit unterschiedlicher Dicke, immer höhere Anforderungen an die Qualität und natürlich – alles zu einem Preis, der möglichst niedrig ist. Um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, in diesem Wettbewerbsumfeld zu bestehen, haben wir eine neue, viel schlankere und intuitiv zu bedienende VPSS-3i-Lösung entwickelt. Hohe Produktionsqualität, geringere Betriebskosten, weniger Ausschuss, höhere Präzision und ausreichend Flexibilität, um den Anforderungen von Kunden international gerecht zu werden: genau das bietet die Software von AMADA mit der Lösung VPSS 3i.”